**Załącznik nr 1a do SIWZ**

**WYMAGANIA DLA CIĄGNIKA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY\*** |
| 1. | Ciągnik fabrycznie nowy z homologacją |  |
| 2. | Rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
| 3. | Spełniający normę emisji spalin zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień dostawy przedmiotu zamówienia, umożliwiającą rejestrację pojazdu |  |
| 4. | Maksymalna prędkość konstrukcyjna nieprzekraczająca 40 km/h |  |
| 5. | Pojazd wyposażony w silnik o mocy co najmniej 85 KM |  |
| 6. | Dopuszczalna masa własna pojazdu min. 3700 kg max 4500 kg |  |
| 7. | Silnik z zapłonem samoczynnym co najmniej 4-cylindrowym |  |
| 8. | Skrzynia biegów co najmniej 12/4 |  |
| 9. | Pojazd wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 |  |
| 10. | Wspomaganie kierownicy |  |
| 11. | Przedni TUZ i WOM |  |
| 12. | TUZ przedni – udźwig max 2000 kg |  |
| 13. | TUZ tylni– udźwig max 3500 kg |  |
| 14. | Wałek obrotu mocy (WOM):  Tylny – co najmniej 540 obr./min. lub 1000 obr./min  Przedni – co najmniej 540 obr./min. lub 1000 obr./min |  |
| 15. | Pełne oświetlenie drogowe i robocze |  |
| 16. | Wycieraczki szyby przedniej i tylnej |  |
| 17. | Kabina kierowcy z wentylacją, ogrzewaniem, siedzeniem kierowcy pneumatycznym oraz siedzeniem dla pasażera |  |
| 18. | Błotniki przednie i tylne, gaśnica, lampa ostrzegawcza zespolona na dachu ciągnika, lusterka wsteczne, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, kamizelki ostrzegawcze odblaskowe szt. 2, korek wlewu paliwa zamykany kluczykiem, instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych, dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. |  |
| 19. | Gwarancja na ciągnik co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie przez wykonawcę zamówienia przeprowadzenia przeglądów technicznych gwarancyjnych i pogwarancyjnych u dystrybutora na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż 75 km od siedziby Zamawiającego lub zapewnienie gwarancyjnego serwisu mobilnego (w tym przypadku odległość siedziby dystrybutora od Zamawiającego nie ma znaczenia) tj. z bezpłatnym dojazdem do klienta na każde telefoniczne lub pisemne zgłoszenie w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego lub usunięcia awarii – czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 2 dni. |  |
| 20. | Pojazd powinien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy – celem rejestracji na terenie kraju. |  |
| 21. | Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy. |  |
| 22. | Możliwość agregowania maszyn i urządzeń komunalnych zawieszanych (stanowiących przedmiot niniejszego postępowania), przyczepianych (układ zawieszania maszyn i narzędzi) spełniający wymagania z zakresu ergonomii i BHP |  |
| 23. | Ciągnik oraz osprzęt muszą być kompatybilne, muszą prawidłowo współpracować ze sobą, parametry ciągnika oraz osprzętu muszą gwarantować prawidłową, bezawaryjną pracę. |  |

**\* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno - użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)**