**Załącznik nr 1b do SIWZ**

**WYMAGANIA DLA urządzenia – ramię wysięgnikowe tylne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **SPEŁNIENIE WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY\*** |
| 1. | Urządzenie powinno spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” oraz być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z rozporządzeniami wydanymi na podstawie ww. ustawy |  |
| 2. | Posiadać wpis w książce gwarancyjnej, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji w przypadku występowania różnic wynikających z podpisanej umowy. |  |
| 3. | Możliwość agregowania do ramienia wyposażenia dodatkowego wchodzącego w zakres niniejszego postępowania (głowic koszących, odmularek do rowów, frezarek do poboczy) spełniające wymagania z zakresu ergonomii i BHP  |  |
| 4. | Pojazd powinien posiadać homologację  |  |
| 5. | Maksymalny zasięg pracy ramienia od 5,20 m do 5,80 m  |  |
| 6. | Obroty WOM 540 obr./min. lub 1000 obr./min |  |
| 7. | Napęd i sterowanie hydrauliczne |  |
| 8. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |
| 9. | Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz zapewnienie przez wykonawcę zamówienia przeprowadzenia przeglądów technicznych gwarancyjnych i pogwarancyjnych u dystrybutora na terenie Polski, w odległości nie dalszej niż 75 km od siedziby Zamawiającego lub zapewnienie gwarancyjnego serwisu mobilnego (w tym przypadku odległość siedziby dystrybutora od Zamawiającego nie ma znaczenia) tj. z bezpłatnym dojazdem do klienta na każde telefoniczne lub pisemne zgłoszenie w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego lub usunięcia awarii – czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 2 dni. |  |
| 10. | Ciągnik oraz osprzęt muszą być kompatybilne, muszą prawidłowo współpracować ze sobą, parametry ciągnika oraz osprzętu muszą gwarantować prawidłową, bezawaryjną pracę.  |  |

**\* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno - użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP)**